Obsah obrázku Písmo, design, logo, text

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku venku, mrak, obloha, budova

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku obloha, mrak, venku, nemovitost

Popis byl vytvořen automaticky Obsah obrázku Písmo, bílé, text, design

Popis byl vytvořen automaticky

**Podhledy**

* SDK s instalační mezerou pro potřeby   
   instalací

**Stěny**

* Keramická tvárnice
  + 30 AKU – mezibytová
  + 11,5, 14 Profi Dryfix – příčky

**Podlahy**

* Anhydrit
* Kročejová izolace EPS tl. 150 mm

**Okna a balkonové dveře**

* Okna hliníková s tepelněizolačními trojskly  
   Uw≤0,8 W/m2K

**Parapety**

* Vnější - Potahovaný plech
* Vnitřní - Systémový plastový

**Zámečnické konstrukce**

* Typové ocelové pozinkované zábradlí pro   
   hl. vstupy
* Typové skleněné zábradlí pro balkony

**Omítka**

* Sádrová tl. 10-15 mm

**Malby**

* Bílá, dvouvrstvá

**Dveře**

* Vstupní bytové
  + Dřevěné protihlukové – 32 dB
  + Hladké, plné, klika-koule
  + štítové nerezové kování
  + Požárně odolné, s těsněním a dřevěným prahem
  + Bílá ocelová obložková zárubeň

**Zdravotechnika**

* Rozvody vody - poplastovaný hliník
* Rozvody kanalizace **-** HT – Plast
* Koupelna
  + Vývod studené vody pro  
    umyvadlo, pračka, sprchový kout, vana, wc
  + Vývod teplé vody pro

umyvadlo, sprchový kout/vana

* + Dle dispozice bytu

Osazení pračkového ventilu a sifonu v koupelně, kuchyňské lince nebo šatní skříni na chodbě

* + Ventilátor pro odtah, stropní, axiální s časováním
* Kuchyně
  + Vývod teplé a studené vody pro dřez a myčku
  + Odpad pro dřez a myčku
  + VZT – potrubí pro odtah par s bytovou zpětnou klapkou, zakončený v potrubí v centrální stoupačce

**Elektro**

* Kuchyně
  + 1x el. vývod na lednici
  + 1x el. vývod pro digestoř a LED osvětlení
  + 1x třífázový vývod pro varnou desku s troubou
  + 2x el. vývod napojený na dva okruhy (zásuvky v kuchyni nejsou řešeny)
* Koupelna
  + 1x zásuvka u umyvadla, 1x zásuvka u WC pro bidetové sedátko
* Zásuvky
  + Min. 1 ks datové zásuvky – DAT, 1ks televizní zásuvka STA na byt, Zdvojené zásuvky vedle předpokládané postele a zdvojené zásuvky vedle DAT / SAT zásuvky
  + Bílé s bílými rámečky
* Sítě
  + Datový optický kabel
* Vypínače
* Bílé s bílými rámečky, plastové

* Jističe
  + V každé bytové jednotce umístěné v bytovém rozvaděči

**Osvětlení**

* Základní LED svítidla koupelny, wc a vstupní chodby
* V ostatních místnostech pouze vývod pro osvětlení osazený standardní žárovkou s objímkou

**Klimatizace**

* Možné individuální řešení

**Vybavení vstupu**

* Elektrický vrátník

**Měření spotřeby tepla, teplé a studené vody**

* Bytové jednotky vybaveny samostatnými měřiči tepla a teplé a studené vody s automatickým sběrnicovým odečtem

**Měření spotřeby elektrických energií**

* Nástěnný rozvaděč s hlavními jističi bytů
* Elektroměr se sběrnicovým odečtem

**Vytápění**

* Tepelné čerpadlo
* Podlahové vytápění, ovládání rozdělovačem a termostatem
* V koupelnách otopné žebříky, ovládání pomocí termostatických hlavic

**Součásti standardu není**

* Samostatný zásuvkový okruh pro sušičku prádla
* Samostatný okruh pro napájení klimatizace
* Další počet zásuvek
* Další počet zásuvek DAT/SAT
* Dodávka kuchyňské linky, digestoře
* Dodávka spotřebičů kuchyňské linky
* Obklad za kuchyňskou linkou
* Dodávka vestavěných skříní
* Dodávka garnýží a žaluzií
* Svítidla v obytných místnostech a kuchyni
* Elektrické spotřebiče domácnost
* Obklady a dlažba koupelen, wc, tech.místností
* Nášlapná vrstva podlahoviny v ploše bytu
* Nášlapná vrstva balkónu a terasy
* Vnitřní interiérové dveře
* Zařizovací předměty koupelen a wc

**ELEKTRO VYBAVENÍ**

**Vypínač Zásuvka**

Materiál: plast Materiál: plast  
Barva: bílá Barva: bílá

**DVEŘE**

**Dveře vstupní**

Provedení: plné, bezpečnostní   
protihlukové   
Barva: CPL bílá  
Zárubeň: obložková